|  |  |
| --- | --- |
|  | **Материалы и комплектующие**  ***для производства изделий из кожи*** |

**🕾 (903) 509-66-54 / (499) 150-150-3 e-mail:** [**otmo-post@mail.ru**](mailto:otmo-post@mail.ru)[**www. otmo-t.ru**](http://www.otmo-t.ru)

**Текс**арт.**CALZERA-Tacks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | Текс применяется в производстве обуви для обтяжно-затяжных операций на специальных машинах-автоматах: круговой фиксации затяжной кромки заготовки верха обуви из натуральных и синтетических материалов на колодке.  Предназначен для любого вида обуви: модельной, повседневной (женская, мужская, детская) и специальной (военная, рабочая, ортопедическая, спортивная).  Высота (размер) тексов подбирается в зависимости от толщины затяжного пакета обуви (толщина кожи, подкладки, термопласта) + толщина основной стельки.  Тексы проходят 100% контроль на соблюдение центра тяжести, для исключения "засорения" тексоводов в машинах-автоматах  (не происходит засорения шлангов при подаче тексов в затяжную обойму) |
| **Технические параметры** | Вид текса: полированный круглый стержень (проволока стальная) с плоской шляпкой, заостренный.  Проволока для текса изготавливается из высококачественной низкоуглеродистой стали тип TPSI 60/68, которая подвергается процессу "оксидирования" ("воронения стали")  для защиты материала от атмосферной коррозии и воздействию агрессивной среды.  Диаметр шляпки = 2,76 +/-0,12  мм,  Диаметр стержня =1,05 мм.  *Толщина «шляпки» текса = 0,33-0,38 мм*  Тексы производятся в размерах (высота)  от 5 до 14 мм .  Фасовка: минимальная пачка  1 кг,    коробка   25 кг (1 кг х 25 пачек). |
| **Условия хранения** | В сухом, проветриваемом помещении, при температуре от 10 до 25 град,  без попадания прямых солнечных лучей. |
| **Примечание** | В складскую программу входят следующие размеры:  5х **7 мм,**5х**8 мм,**5х **9 мм ,**5х**10 мм ,**5х **12 мм**  Страна производства: фирма MOENUS Tacks -Германия.  **Поставщик:**  **ООО «Компания ОТМО»**  **115477 г.Москва,**  **ул Кантемировская д 65**  **Тел (903)746-47-25** |