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	LUXOR
	Крем для финишной отделки всех типов кожи  
с эффектом натуральной восковости. 
На основе натуральных восков в водном растворе.

35400 – бесцветный
Очень эластичный и не оставляет белёсых разводов (даже в местах подверженных максимальным изгибам), не меняет цвет кожи. Мягкий, удобный для нанесения.

На основе натуральных восков в водном растворе.

Не меняет цвет кожи, не маркий- при нанесении не пачкает прошивочные швы и не оставляет следов на светлых тканях.

Идеальный продукт при финишной отделки   изделий  из  черной или цветной кожи прошитых белой контрастной строчкой для изделий комбинированных кожа+ткань.



	СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ
	 Наносить (на изделие из кожи) натуральной или синтетической губкой, кругообразными движениями. 

Сушка 3-4 мин.              

Затем изделие обработать:

1. Полотняная шерстяная   или   x/б щетка, обработанная   воском 

 ABRALUX (800-900 об/мин.)

2. Нитяная шерстяная или   x/б щетка обработанная   воском

 CARNAUBA или CARNAUBA FLORES (800-900 об/мин.)

Отмывается водой

!!! Для достижения лучшего эффекта от кремов на восковой основе, изделие подвергают горячей обработкой утюжками. 

Крем лучше впитывается, улучшает свои водоотталкивающие и защитные свойства, лучше полируется.



	Р Е З У Л Ь Т А Т
	Позволяет простым нанесением закрыть поры кожи,   придает эффект натуральной восковости и шелковистости на ощупь.

Идеальный продукт для финишной обработки обуви высокого качества




	Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,

с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны
Срок хранения – 24 месяца, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.
Обязательной сертификации не подлежит
(Транспортировка продукта в холодный период года требует специального «теплового» режима от  +5 град.С.



	Поставщик: ООО «Компания ОТМО»

115477 г.Москва, 

ул Кантемировская д 65

Тел (903)746-47-25

e-mail:otmo-post@mail.ru
	Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко

e-mail:info@kendafarben.com,

tel/fax 0382-820205.
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